bCareful

Matériel nécessaire :

* Raspberry x1
* 368-SIMBA-PRO
* Capteur de température + humidité DHT22 x1
* Capteur de luminosité DA72796 x1
* Capteur de niveau sonore DA72796 x1
* Raspberry Pi Camera à vision nocturne FIshEye 5MP avec 2 IR x1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Composant | Nombre | Acquis/Manquant |
| Raspberry | 1 | Acquis |
| Capteur Humidité Température DHT11 | 1 | Acquis |
| Capteur luminosité DA72796 | 1 | Acquis |
| Capteur de niveau sonore DA72796 | 1 | Acquis |
| Caméra nocturne | 1 | Acquis |
| Capteur Température, humidité, accéléromètre Bluetooth | 1 | Manquant |

